한국정보통신자격협회 자격검정

종 목	급 수	수 검 번 호		제 한 시 간	코 드	형 별
국가공인 네트워크관리사	2	성 명		50분	B14314	A

* 4지 택일형 문제이므로, 문제별로 제시된 4개 항목 중 가장 적합한, 한 항목만 정답(답안)으로 선택하십시오.

* 무단 전제 및 복사를 금합니다.

<TCP/IP>

1. IPv6에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. IPv6는 128bit의 길이로 되어 있다.

나. 브로드 캐스트를 이용하여 IPv4와 상호운용이 가능하다.

다. IPv6는 유니, 애니, 멀티 캐스트로 나눈다.

라. IP Next Generation, 즉 차세대 IP라고도 불리고 있다.

2. TCP 헤더 중에서 에러 제어를 위한 필드는?

가. Offset	나. Checksum

다. Source Port	라. Sequence Number

3. SSH의 사용처로 옳지 않은 것은?

가. 이메일 통신의 암호화

나. 파일 복사의 암호화

다. 프로그램의 원격 실행

라. 네트워크 트래픽 차단

4. '255.255.255.224'인 서브넷에 최대 할당 가능한 호스트 수는?

가. 4개	나. 8개

다. 16개	라. 32개

5. 패킷 전송의 최적 경로를 위해 다른 라우터들로부터 정보를 수집하여 라우팅 테이블에 저장하게 된다. 이때 사용되지 않는 프로토콜은?

가. RIP	나. OSPF

다. CGP	라. EGP

6. IP Header의 내용 중 TTL(Time To Live)의 기능을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

가. IP 패킷은 네트워크상에서 영원히 존재할 수 있다.

나. 일반적으로 라우터의 한 홉(Hop)을 통과할 때마다 TTL 값이 '1' 씩 감소한다.

다. Ping과 Tracert 유틸리티는 특정 호스트 컴퓨터에 접근을 시도하거나 그 호스트까지의 경로를 추적할 때 TTL 값을 사용한다.

라. IP 패킷이 네트워크상에서 얼마동안 존재 할 수 있는가를 나타낸다.

7. RARP(Reverse Address Resolution Protocol)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. IP Address를 하드웨어 주소로 변환하기 위해서 사용한다.

나. RFC 903에 명시되어 있고, RFC 951에 기술된 BOOTP에 의해 대체되고 있다.

다. 디스크를 소유하지 않으면 RARP를 이용하여 인터넷 주소를 먼저 알아내야 한다.

라. Ethernet, FDDI, Token Ring 등의 근거리 통신망에서 사용할 수 있는 프로토콜이다.

8. FTP의 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 인터넷에서 파일을 송수신하는 전송규약이다.

나. 파일을 업로드 할 수 있다.

다. 다른 컴퓨터의 파일을 실행한다.

라. 서버에 접속해 자료를 전송받는다.

9. DNS에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 도메인에 대하여 IP Address를 매핑한다.

나. IP Address를 도메인 이름으로 변환하는 기능도 있다.

다. IP Address를 효율적으로 관리하기 위한 서비스로 IP Address 및 Subnet Mask, Gateway Address를 자동으로 할당해 준다.

라. 계층적 이름 구조를 갖는 분산형 데이터베이스로 구성되고 클라이언트·서버 모델을 사용한다.

10. SMTP에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 네트워크의 구성원에 패킷을 보내기 위한 하드웨어 주소를 정한다.

나. TCP/IP 프로토콜에서 데이터의 전송 서비스를 규정한다.

다. TCP/IP 프로토콜의 IP에서 접속 없이 데이터의 전송을 수행하는 기능을 규정한다.

라. 인터넷상에서 전자우편(E-Mail)의 전송을 규정한다.

11. 호스트 컴퓨터 'icqa.or.kr'에 텔넷으로 접속하기 위해 'telnet icqa.or.kr:1094'라고 명령을 입력한 경우 '1094'의 의미는?

가. User ID	나. Port Number

다. IP Address	라. Network Address

12. ICMP 프로토콜의 기능에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 모든 호스트가 성공적으로 통신하기 위해서 각 하드웨어의 물리적인 주소 문제를 해결하기 위해 사용된다.

나. 네트워크 구획 내의 모든 라우터의 주소를 결정하기 위해 라우터 갱신 정보 메시지를 보낸다.

다. Ping 명령어를 사용하여 두 호스트간 연결의 신뢰성을 테스트하기 위한 반향과 회답 메시지를 지원한다.

라. 원래의 데이터그램이 TTL을 초과할 때 시간초과 메시지를 보낸다.

13. NAT(Network Address Translation)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 사설 IP 주소를 공인 IP 주소로 바꿔주는데 사용하는 통신망의 주소 변환기술이다.

나. NAT를 사용할 경우 내부 사설 IP 주소는 C Class를 사용해야만 정상적인 동작이 가능하다.

다. 외부 침입자가 공격하기 위해서는 사설망의 내부 사설 IP 주소를 알아야 하기 때문에 공격이 어려워지므로 내부 네트워크를 보호할 수 있는 장점이 있다.

라. NAT를 이용하면 한정된 공인 IP 주소를 절약 할 수 있다.

14. TCP의 프로토콜 이름과 일반 사용(Well-Known) 포트 연결로 옳지 않은 것은?

가. SMTP : 25	나. HTTP : 80

다. POP3 : 100	라. FTP-Data : 20

15. TCP/IP 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. TCP는 전송계층(Transport Layer)프로토콜이다.

나. IP는 네트워크계층(Network Layer)의 프로토콜이다.

다. TCP는 전송을 담당하고, IP는 데이터의 에러검출을 담당한다.

라. Telnet과 FTP는 모두 TCP/IP 프로토콜이다.

16. TCP/IP 모델에서 UDP(User Datagram Protocol)가 동작되는 계층은?

가. 응용 계층	나. 전송 계층

다. 인터넷 계층	라. 네트워크 인터페이스 계층

17. B Class에서 유효한 IP Address는?

가. 33.114.17.24	나. 190.46.283.25

다. 130.67.13.87	라. 223.23.94.3

<네트워크 일반>

18. 중앙 집중 매체접근 제어 방식은?

가. Slotted Ring	나. Token Ring

다. Polling	라. CSMA/CD

19. 네트워크의 관리 및 네트워크 장치와 그들의 동작을 감시, 관리하는 프로토콜은?

가. SMTP	나. SNMP

다. SIP	라. SDP

20. LAN에서 사용하는 CSMA/CD 프로토콜에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 무선랜에 사용되는 방식으로, ACK 프레임을 사용하여 전송하기 전에 충돌이 일어나지 않도록 한 후 전송을 시작한다.

나. 송신을 원하는 호스트는 송신 전에 다른 호스트가 채널을 사용하는지 조사한다.

다. 전송하는 동안 계속적으로 채널을 감시하여 충돌이 발생하는지를 조사한다.

라. 충돌이 발생하게 되면, 충돌한 데이터들은 버려지고 데이터를 전송한 장치들에게 재전송을 요구한다.

21. MAC방식으로 라운드로빈 기법을 사용하는 방식은?

가. CSMA/CD	나. Token Ring

다. CSMA	라. DQDB

22. 패킷 교환을 수행하기 위해서 패킷 교환기가 갖추어야 할 기본 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 통신을 하고자 하는 단말기 사이에 가상 회선을 설정하고 해제하는 기능

나. 다수의 중계로에서 최적의 경로 선택 기능

다. 전송량을 제어하여 수신 버퍼의 범람 방지 기능

라. 다수의 링크를 하나의 논리 채널로 다중화 하는 기능

23. 별도의 동기신호 없이 매 문자마다 Stop/Start 비트를 부가하여 전송하는 방식은?

가. 동기식 전송 방식	나. 직렬 전송 방식

다. 비동기 전송 방식	라. 문자 동기 전송 방식

24. 데이터링크 계층(Datalink Layer)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 전송상에 발생하는 오류를 검출한다.

나. 데이터의 표현형식을 변경한다.

다. 전송상에 발생하는 오류를 정정한다.

라. 비트들을 프레임으로 구성한다.

25. HDLC(High-level Data Link Control)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 문자중심의 데이터 링크 프로토콜이다.

나. Go-Back-N ARQ 에러 방식을 사용한다.

다. 통신 동작 모드는 NRM, ARM, ABM이 있다.

라. 프레임 형식에는 I-Frame, S-Frame, U-Frame이 있다.

26. LAN을 위해 개발된 컴퓨터 네트워크 기술로, IEEE 802.3 규약으로 표준화되어 있는 것은?

가. X.25	나. X.75

다. RS-232C	라. Ethernet

27. 10Base-5의 전송 속도는?

가. 10Mbps	나. 5Mbps

다. 2Mbps	라. 100Mbps

<NOS>

28. Windows 2003 Server에서 NTFS의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. FAT, HPFS 파일 시스템보다 더 큰 파일과 파티션 사이즈를 지원한다.

나. 파일과 디렉토리의 압축을 지원한다.

다. POSIX 요구 사항을 지원한다.

라. NTFS의 가장 큰 장점은 널리 호환된다는 것이다.

29. tar로 묶인 'mt.tar'를 풀어내는 명령은?

가. tar -tvf mt.tar	나. tar -cvf mt.tar

다. tar -cvvf mt.tar	라. tar -xvf mt.tar

30. 특정한 파일을 찾고자 할 때 사용하는 Linux 명령어는?

가. mv	나. cp

다. find	라. file

31. Linux에서 네트워크 설정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Linux는 Windows 시스템과 같이 완벽한 PnP 기능을 지원하지 못한다.

나. LAN 카드 설치는 Linux 커널에 드라이버를 포함시키거나, 필요할 때마다 메모리에 로딩 할 수 있다.

다. LAN 카드를 메모리에 로딩해서 사용하려면 modprobe명령을 사용한다.

라. 네트워크 설정은 ipconfig 로 확인 할 수 있다.

32. Windows 2003 Server의 IIS에서 이용 가능한 서비스로 옳지 않은 것은?

가. DHCP 서비스	나. NNTP 서비스

다. FTP 서비스	라. SMTP 서비스

33. httpd.conf 파일을 사용하여 Apache 웹 서버를 설정하려 한다. 주요 설정 항목에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. ServerRoot : 아파치 웹서버의 각종 설정 파일이 있는 디렉터리를 지정한다.

나. Listen : 아파치 웹서버가 사용할 기본 포트(80번)를 설정한다.

다. DocumentRoot : 웹사이트에 사용될 각종 파일들이 위치한 디렉터리를 지정한다.

라. ServerType : 서버의 실행 방법을 지정하며, Single Mode와 Multi Mode가 있다.

34. SOA 레코드의 설정 값에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 주 서버 : 주 영역 서버의 도메인 주소를 입력한다.

나. 책임자 : 책임자의 주소 및 전화번호를 입력한다

다. 최소 TTL : 각 레코드의 기본 Cache 시간을 지정한다.

라. 새로 고침 간격 : 주 서버와 보조 서버간의 통신이 두절되었을 때 다시 통신할 시간 간격을 설정한다.

35. Windows 2003 Server의 Active Directory 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 정보 보안	나. 정책 기반 관리

다. 확장성	라. DNS와의 분리

36. Windows 2003 Server의 감사 로그 관리에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 개별적인 감사 로그의 등록 정보를 구성할 수 있다.

나. 이벤트 로그를 저장하고 다른 기간 동안 로그를 비교하여 Server의 사용자 경향을 추적할 수 있다.

다. [등록정보]에서 '이벤트를 덮어쓰지 않음'으로 설정될 경우 로그가 가득 채워지면 자동으로 로그를 삭제한다.

라. Window 2003 Server가 취하는 동작을 조절하기 위해서는 [등록정보]를 사용할 수 있다.

37. Windows 2003 Server의 터미널 서비스에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 메인프레임 컴퓨터처럼 한 대의 서버로 여러 명의 사용자에 PC 유형의 데스크톱을 제공해 주는 서비스

나. 사용자에게 파일을 전송해 주는 서비스

다. 한 대의 컴퓨터에서 네트워크 내에 있는 다른 컴퓨터들에게 자동으로 Windows를 설치해 주는 서비스

라. 네트워크 내에 있는 컴퓨터에 IP Address를 할당해 주는 서비스

38. Windows 2003 Server에서 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버의 주요 기능은?

가. 서브넷을 통해 IP Address 정보를 라우팅 한다.

나. 로컬 서브넷에 있는 컴퓨터에 IP Address 정보를 할당하고 유지한다.

다. NetBIOS 이름을 IP Address로 해석한다.

라. IP Address를 FQDN(Fully Qualified Domain Names)으로 해석한다.

39. Linux 시스템 부팅과 함께 자동으로 마운트 되어야 할 항목과 옵션이 정의되어 있는 파일은?

가. /etc/fstab	나. /usr/local

다. /mount/cdrom	라. /home/public_html

40. Windows 2003 Server에서 IIS를 이용하여 웹 서버를 운영하기 위해 설정한 내용 중 옳지 않은 것은?

가. 보안을 위해 홈페이지 저장 공간은 NTFS로 포맷한다.

나. 한 개의 사이트에 호스트 헤더를 여러 개 사용하여 여러 명의 운영자가 사이트를 관리 할 수 있도록 하였다.

다. 대역폭을 조절하여 리소스를 효율적으로 관리한다.

라. 에러 코드를 사용자에게 알려줄 수 있도록 에러 메시지에 대한 설정을 한다.

41. Linux의 'vi' 명령어 중 변경된 내용을 저장한 후 종료하고자 할 때 사용해야 할 명령어는?

가. :wq	나. :q!

다. :e!	라. $

42. Linux의 퍼미션(Permission)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 파일의 그룹 소유권을 변경하기 위한 명령은 'chgrp'이다.

나. 파일의 접근모드를 변경하기 위한 명령은  'chmod'이다.

다. 모든 사용자에게 모든 권한을 부여하려면 권한을 '666'으로 변경한다.

라. 파일의 소유권을 변경하기 위한 명령은 'chown'이다.

43. Windows 2003 Server의 사용자 계정에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 새로 생성된 계정으로 로그인 하는 경우에 반드시 암호를 다시 지정해야 한다.

나. 모든 암호는 대소문자를 구분하지 않는다.

다. 일정 기간이 지나면 암호를 반드시 변경해야 한다.

라. 계정을 삭제하지 않고도 사용하지 못하도록 할 수 있다.

44. Linux에서 Windows 시스템 간에 파일 및 프린트 공유 등을 할 수 있게 하는 데몬은?

가. Winshare	나. SAMBA

다. Silk	라. NTlink

45. Windows 2003 Server의 'netstat' 명령어로 알 수 없는 정보는?

가. TCP 접속 프로토콜 정보

나. ICMP 송수신 통계

다. UDP 대기용 Open 포트 상태

라. 접속자 MAC 주소

<네트워크 운용기기>

46. 장비간 거리가 증가하거나 케이블 손실로 인한 신호 감쇠를 재생시키기 위한 목적으로 사용되는 네트워크 장치는?

가. Gateway	나. Router

다. Bridge	라. Repeater

47. Hub가 사용하는 OSI 계층은?

가. 물리 계층	나. 세션 계층

다. 트랜스포트 계층	라. 애플리케이션 계층

48. OSI 모든 계층에 동작하여 전화망이나 인터넷망과 같이 이기종의 통신망을 상호 접속시켜 주는 장비는?

가. 리피터	나. 브리지

다. 스위치	라. 게이트웨이

49. 아파트 LAN에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 아파트 단지의 통신실까지 광케이블을 연결하고, 각 가정까지는 전화선이나 UTP 케이블을 이용하여 Ethernet LAN 방식을 통해 초고속 인터넷 서비스를 제공하는 방식이다.

나. 전화선을 이용한 xDSL 등에 비해 상대적으로 빠른 100Mbps급 전송 속도를 가진다.

다. 2000년대 초반부터 이용되고 있다.

라. 다른 초고속 인터넷 방식과는 달리 동시 접속 사용자수에 따른 속도 저하가 전혀 없다.

50. 분리된 네트워크를 연결해주며, 네트워크층 간을 연결해 주는 기능을 하는 장치는?

가. 브리지(Bridge)	나. 리피터(Repeater)

다. 라우터(Router)	라. 모뎀(MODEM)

가채점 답안
1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번	9번	10번
나	나	라	라	다	가	가	다	다	라
11번	12번	13번	14번	15번	16번	17번	18번	19번	20번
나	가	나	다	다	나	다	다	나	가
21번	22번	23번	24번	25번	26번	27번	28번	29번	30번
나	라	다	나	가	라	가	라	라	다
31번	32번	33번	34번	35번	36번	37번	38번	39번	40번
라	가	라	나	라	다	가	나	가	나
41번	42번	43번	44번	45번	46번	47번	48번	49번	50번
가	다	라	나	라	라	가	라	라	다